Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Προσάρτημα Α: Υπόδειγμα εκτίμησης κινδύνου
Υγεία και ασφάλεια

Η παρούσα εκτίμηση κινδύνου πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | Τοπικός αριθμός αναφοράς |
Διεύθυνση | Συνοριακή αρχή | Χωροθεσία | Western Docks Dover | Μονάδα/τμήμα | Διεθνές εμπόριο
Χώρος εργασίας ή δραστηριότητα | Εξέταση και δειγματοληψία εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων
Εκτιμητής | John Smith | Υπογραφή |
Προϊστάμενος υπηρεσίας | David Jones | Υπογραφή |
σημείων ελέγχου, τα στοιχεία πρέπει να καταγράφονται κατωτέρω
Δήλωση: Η παρούσα εκτίμηση κινδύνου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με οδηγίες βασισμένες στις καλύτερες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες εκείνη τη χρονική στιγμή. Οι εκτελούντες την εργασία/αντιπρόσωποι ασφαλείας συμμετείχαν/δεν συμμετείχαν στη διαδικασία εκτίμησης.
Υπογραφή εκτιμητή |  | Ημερομηνία |
Εκπρόσωπος προσωπικού Όνομα και υπογραφή |  | Ημερομηνία |

Διαβάθμιση κινδύνου / Σοβαρότητα | Διαβάθμιση κινδύνου/πιθανότητα | Συνολικός κίνδυνος= σοβαρότητα x πιθανότητα
1 | Κανένας τραυματισμός ή παροχή πρώτων βοηθειών για μη σοβαρό περιστατικό | 1 | Πολύ απίθανο | 1-2 | Ασήμαντος | Υπό έλεγχο
2 | Πρώτες βοήθειες για τραυματισμό, απώλεια 1-3 ημερών | 2 | Απίθανο | 3-5 | Χαμηλός | Ανεκτός - προσπάθεια μείωσης
3 | Τραυματισμός με απώλεια άνω των 3 ημερών | 3 | Ενδεχόμενο | 6-10 | Μεσαίος | Μείωση του κινδύνου, σε «όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο είναι εφικτό» και διαχείριση
4 | Προσδιοριζόμενη σοβαρή σωματική βλάβη | 4 | Πιθανό | 11-25 | Υψηλός Μη ανεκτός
5 | Θάνατος ή μόνιμη αναπηρία | 5 | Πολύ πιθανό

Περιγραφή του χώρου εργασίας/των καθηκόντων
Αριθ | Κίνδυνοι | Κίνδυνος από; | Ποιος διατρέχει κίνδυνο; | Υφιστάμενοι έλεγχοι | Σοβαρότητα | Πιθανότητα | Συνολικός κίνδυνος | Απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι
1.1 | Το προσωπικό δεν είναι ενημερωμένο για το περιεχόμενο της εκτίμησης κινδύνου | Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων. | Όλο το προσωπικό | *Πρέπει να διατίθεται αντίγραφο της εκτίμησης κινδύνου σε όλο το προσωπικό και να επιβεβαιώνεται ότι έχει αναγνωσθεί. *Ο περιφερειακός διευθυντής είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό διαβάζει την εκτίμηση κινδύνου και ότι αυτή επανεξετάζεται σε ετήσια βάση.
*Συζήτηση θεμάτων Υ&Α σε συνεδριάσεις ομάδων
2
2
Χαμηλός
1.2 | Δεν επανεξετάστηκε η εκτίμηση κινδύνου μετά από ατύχημα, ασθένεια ή επικίνδυνο συμβάν, αποτέλεσμα υγειονομικής επιτήρησης ή επιβεβαιωμένη περίπτωση επαγγελματικής νόσου | Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων. Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν | Όλο το προσωπικό | *Ο περιφερειακός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την αναφορά ατυχημάτων. *Ο περιφερειακός διευθυντής λαμβάνει άμεσα μέτρα για την επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Συζήτηση και δημοσιοποίηση των αλλαγών με συναδέλφους/ προσωπικό | 2 | 2 | Χαμηλός |
1.3 | Έλλειψη κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας | Έλλειψη γνώσης των δυνητικών κινδύνων ή των διοικητικών ευθυνών | Όλο το προσωπικό | *Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας πρέπει να προσδιορίσει την απαιτούμενη κατάρτιση *Παρέχεται η απαιτούμενη κατάρτιση | 2 | 2 | Χαμηλός |
1.4 | Έλλειψη γνώσης των κινδύνων που είναι παρόντες στο εργασιακό περιβάλλον | Σωματική βλάβη | Όλο το προσωπικό | *Επίσκεψη των άπειρων μελών του προσωπικού για εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον στον λιμένα ή τον αερολιμένα, πριν αρχίσουν να εργάζονται | 2 | 2 | Χαμηλός |
2.1 | Πρόσβαση στον χώρο εργασίας Σύγκρουση με οχήματα Τραυματισμός από οχήματα | Σωματική βλάβη | Όλο το προσωπικό | *Υποχρεωτική ένδυση με ευδιάκριτη ενδυμασία *Τήρηση/χρήση οριοθετημένων διαβάσεων *Καλή γνώση των κινδύνων | 3 | 1 | Χαμηλός |
2.2 | Έλλειψη ιματισμού προστασίας— Ευδιάκριτο γιλέκο, καπέλο, υποδήματα, γυαλιά ασφαλείας, ενδυμασίες προστασίας από το ψύχος Παρέχεται προστατευτική ενδυμασία αλλά δεν φοριέται | Δεν είναι ορατός Σωματική βλάβη — εμπλοκή κοσμημάτων Τραυματισμός κεφαλής Κάταγμα ποδός Επαφή χημικής ουσίας με τους οφθαλμούς με πρόκληση μόνιμης βλάβης | Όλο το προσωπικό | *Τηρούνται πάντοτε οι ρυθμίσεις της επιχείρησης σε θέματα Υ&Α. *Διατίθενται ΜΑΠ και φοριούνται, όπως ορίζεται, π.χ. συντηρούνται και αποθηκεύονται σωστά τα γάντια ασφαλείας. *Φθορά ή απώλεια ΜΑΠ που πρέπει να δηλωθεί και να αντικατασταθεί άμεσα.
*Γνώση κινδύνων από μεμονωμένους υπαλλήλους
3
1
Χαμηλός
2.3 | Εξέταση επικίνδυνων εμπορευμάτων Εμπορεύματα αγνώστου τύπου/κίνδυνος μόλυνσης | Εισπνοή σκόνης/ορυκτές ίνες / αμίαντος - προβλήματα αναπνευστικής οδού /πνευμόνων Επαφή χημικής ουσίας με δέρμα-εγκαύματα | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Διαπίστωση προέλευσης εμπορευματοκιβωτίου / ρυμουλκούμενου οχήματος και της φύσης/τύπου του φορτίου *Διασφάλιση της ασφάλειας των θυρών *Ανάγνωση και τήρηση σημάνσεων σε ετικέτες ή ειδοποιήσεων κινδύνου στο εξωτερικό της συσκευασίας/ εμπορευματοκιβωτίου
*Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην πραγματοποιήσετε την εξέταση
*Πρέπει να φοριούνται πάντοτε ΜΑΠ
*Έλεγχος για παρουσία σκόνης/μολυσματικών ουσιών που υπάρχουν ή θα μπορούσαν να εμφανιστούν στην ατμόσφαιρα
*Ελέγξτε για την παρουσία υποκαπνιστικών - εάν δεν είστε βέβαιοι, μην εισέρχεστε
*Ελέγξτε την ατμόσφαιρα για τα επίπεδα του οξυγόνου ή την παρουσία υποκαπνιστικών
*Εάν είναι ανάγκη, αερίστε το εμπορευματοκιβώτιο, εάν απαιτείται εσωτερική εξέταση
3
1
Χαμηλός
2.4 | Θραύση σφράγισης εμπορευματοκιβωτίου Άνοιγμα των θυρών του ρυμουλκούμενου/ εμπορευματοκιβωτίου Χτύπημα από θύρα ή φορτίο Γνώση πιθανότητας να κρύβονται στο φορτίο άτομα χωρίς άδεια | Σοβαρές σωματικές βλάβες Πλήγμα από θραύση σφραγίδας, θύρες ή φορτίο Σωματική βλάβη / κλωνισμός | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Ο χειριστής μόνο ανοίγει οχήματα *Εξασφάλιση ότι το προσωπικό είναι ασφαλές κατά το άνοιγμα των θυρών οχήματος/ εμπορευματοκιβωτίου *Εξασφάλιση ότι οι θύρες είναι ασφαλισμένες όταν είναι ανοικτές *Το προσωπικό γνωρίζει τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας με την αστυνομία | 1 | 1 | Ασήμαντος | Δύο αρμόδιοι πρέπει να διενεργούν την εξέταση Πρέπει να κρατούν κινητό τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή
2.5 | Εξέταση μετατοπιζόμενων / ασταθών φορτίων Κίνδυνος μη συγκράτησης φορτίου κατά την απομάκρυνση σχοινιών, αδιάβροχων ή των καλυμμάτων από πλαϊνές πλευρές φορτηγών | Σοβαρές σωματικές βλάβες: Σύγκρουση / κατάγματα / μώλωπες | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Πρέπει να φοριούνται κράνη ασφαλείας, γάντια και μπότες ασφαλείας, κατά περίπτωση *Όλα τα φορτία εξετάζονται στο επίπεδο του εδάφους με την βοήθεια επιτόπου προσωπικού | 1 | 1 | Ασήμαντος |
2.6 | Εξέταση σε μονάδα ψύξης Έκθεση στο ψύχος Τυχαίο κλείσιμο στο εσωτερικό του θαλάμου Παγετός, ανισόπεδα και ολισθηρά δάπεδα Ανύψωση και τυχαία αποδέσμευση εσωτερικών ορθοστατών | Κρυοπαγήματα, υποθερμία Επιβλαβής για άτομα με καρδιαγγειακή νόσο Μπορεί να προκαλέσει κρίση άσθματος Ολισθήσεις, προσκρούσεις και πτώσεις - σωματική βλάβη: διάστρεμμα, κάταγμα άκρων | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Φοράτε τα κατάλληλα ΜΑΠ, καλύμματα κεφαλής, γάντια και ενδυμασία χειμώνα, όπως μπότες με μόνωση και κράνος ασφαλείας *Εξασφαλίστε επαρκή φωτισμό *Περιορίστε τη διάρκεια της εργασίας στην ψυκτική αποθήκη *Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα έχει διακοπεί *Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ζεστά ροφήματα/ τρόφιμα
*Να εισέρχεστε μόνο με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
*Μην εργάζεστε ποτέ στην ψυκτική αποθήκη μόνος ή χωρίς να βρίσκεται κανένας απ' έξω
*Ελέγξτε την ατομική υγεία / ικανότητα εργασίας σε ψύχος
*Μην πατάτε ποτέ επάνω σε εσωτερικούς ορθοστάτες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε φορτίο.
3
1
Χαμηλός
2.7 | Εκπομπές CO2 και εισπνεόμενων σωματιδίων από οχήματα | Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού και των οφθαλμών | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Οι μηχανές των οχημάτων πρέπει να είναι σβησμένες *Ο χώρος εργασίας πρέπει να αερίζεται καλά - οι θύρες να είναι ανοικτές *Εάν η ατμόσφαιρα προκαλεί ερεθισμό, διακόψτε την εξέταση μέχρι να φύγουν οι αναθυμιάσεις *Να κάνετε διαλείμματα σε καθαρό αέρα, περιορίστε τη διάρκεια της εργασίας | 1 | 1 | Ασήμαντος |
2.8 | Πλήγμα από κινούμενα οχήματα Κίνηση οχημάτων με ταχύτητα, π.χ. ανυψωτικών οχημάτωνv Περιορισμένη θέα οδηγών - στροφές χωρίς ορατότητα | Πιθανόν θανατηφόρο, σοβαρό τραύμα | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Υποχρεωτική χρήση ευδιάκριτης ενδυμασίας *Να κινείστε στις οριοθετημένες διαβάσεις *Υψηλή εγρήγορση για οπτικά και ακουστικά σήματα ελέγχου των κινήσεων οχημάτων, π.χ. κόρνες, φλας, προειδοποιητικά σήματα ή σήματα με το χέρι *Συναδελφικός τρόπος επικοινωνίας, προσωπικό που διατρέχει κίνδυνο
*Μην βαδίζετε ποτέ κάτω από υψωμένο ιστό ή φορτίο
*Να παρκάρετε τα οχήματα έχοντας επίγνωση των κινδύνων και της πρόσβασης
*Ενημερώστε τον εργοδηγό ότι είναι σε εξέλιξη εξέταση
*Προσοχή στις στροφές χωρίς ορατότητα - ο χειριστής ενδέχεται να μην μπορεί να σας δει
3
1
Χαμηλός
2.9 | Ανυψωτικά οχήματα στο εργοτάξιο Σύγκρουση με πεζούς, άλλα ανυψωτικά οχήματα, μηχανήματα και συσκευές εργοταξίου Υπερφόρτωση που προκαλεί αστάθεια και αυξάνει τις αποστάσεις φρεναρίσματος Μη ασφαλής στοιβασία κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση Επαφή με υπερυψωμένα εμπόδια
Χρησιμοποίηση σπασμένων παλετών ή/και ασταθών φορτίων
Πρόσκρουση (σωματική βλάβη, απώλεια άκρων)
Παγίδευση/ σύνθλιψη
Εισπνοή τοξικών αερίων και σωματιδίων εξάτμισης
Πυρκαγιά
Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες)
*Να βαδίζετε πάντοτε σε οριοθετημένα πεζοδρόμια και διαβάσεις
*Φοράτε ευδιάκριτη ενδυμασία στο εργοτάξιο
*Να έχετε πάντοτε το νου σας για ανυψωτικά οχήματα
*Να είστε πάντοτε σε εγρήγορση για ηχητικούς συναγερμούς και φάρους αναλαμπών που ειδοποιούν για κινήσεις οχημάτων
*Συναδελφικό σύστημα επικοινωνίας - προσωπικό που βρίσκεται σε κίνδυνο
*Μην εργάζεστε ούτε να επιβαίνετε σε ανυψωτικό όχημα
*Παραμένετε μακριά από ανυψωτικά οχήματα κατά την ανύψωση ή κατάβαση
*Μην βαδίζετε κάτω από υψωμένο ιστό ή φορτίο
3
1
Χαμηλός
2.10 | Ανεπαρκής φωτισμός σε τελωνειακές αποθήκες ελέγχου | Τραυματισμός/ πτώση Ασθενωπία | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Μετατοπίστε τη δραστηριότητά σας σε καλύτερα φωτιζόμενο χώρο ή σε υπαίθριο χώρο *Εξασφαλίστε πρόσθετο φωτισμό *Χρησιμοποιείστε φανούς, εάν είναι ασφαλές | 1 | 1 | Ασήμαντος |
2.11 | Κακές συνθήκες πρόσβασης σε και εξόδου από αίθουσες τελωνειακού ελέγχου Έλλειψη αποβάθρας φόρτωσης για πρόσβαση σε ρυμουλκούμενα οχήματα/ εμπορευματοκιβώτια Χρησιμοποιείστε εξέδρα ανύψωσης ή πλατφόρμα πρόσβασης | Κίνδυνος πτώσεων, προσωπικού τραυματισμού, αιματώματος, διαστρέμματος, κατάγματος, παγίδευσης, πρόσκρουσης | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Ενημέρωση υπευθύνου για τους κινδύνους και ανάγκη προσοχής *Παραμένετε μακριά από το χείλος εξεδρών ανύψωσης για την πρόληψη πτώσης, παγίδευσης δακτύλων ή μελών του σώματος από κινούμενο μηχανισμό *Παραμένετε μακριά από μετακινούμενη πλατφόρμα
*Βεβαιωθείτε ότι η εξέταση διενεργείται στο επίπεδο του εδάφους
2
2
Χαμηλός
2.12 | Εργασία σε αποβάθρα φόρτωσης Οχήματα σε όπισθεν κίνηση Πρόωρη αναχώρηση οχημάτων Πτώσεις προσώπων ή φορτίων από όχημα | Τραυματισμός/ θάνατος εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, επαφής, σύνθλιψης, παγίδευσης Πτώση από καρότσα ρυμουλκούμενου οχήματος | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Να λαμβάνετε και να τηρείτε πάντοτε τις ρυθμίσεις Υ&Α του χώρου *Π.χ. διαβάσεις αποκλειστικά για πεζούς *Προσδιορίστε με τον υπεύθυνο ποια εργασία θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη *Τηρήστε τους ρόλους και τις ευθύνες για την εξέταση εμπορευμάτων και τις επιθεωρήσεις οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων | 2 | 2 | Χαμηλός |
2.13 | Θραύση σφραγίδας εμπορευματοκιβωτίου Άνοιγμα θυρών ρυμουλκούμενου/ εμπορευματοκιβωτίου Πλήγμα από θύρα ή φορτίο | Σοβαρές σωματικές βλάβες Χτύπημα από θύρες ή φορτίο | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Διενέργεια εποπτικών ελέγχων *Μην στέκεστε πίσω από οχήματα που κινούνται με όπισθεν *Φοράτε ευδιάκριτη ενδυμασία στο εργοτάξιο | 1 | 1 | Ασήμαντος |
2.14 | Εξέταση φορτίου | Να είστε προσεκτικοί κατά την εξέταση φορτίων | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Όλα τα βαρέα φορτία πρέπει να μετακινούνται με ανυψωτικό όχημα ή παλετοφόρο *Φοράτε ΜΑΠ, π.χ. υποδήματα, μπότες ασφαλείας, αντιολισθητικά γάντια, κατά περίπτωση *Τα εμπορεύματα που θα εξετασθούν πρέπει να έχουν παραχθεί με πρότυπο αποδεκτό για τον υπεύθυνο
*Κάθε ενέργεια σε σχέση με τα εμπορεύματα ή τα εμπορευματοκιβώτια για τους σκοπούς της εξέτασης από υπεύθυνο υπάλληλο πραγματοποιείται από ή με έξοδα του ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων
1
1
Ασήμαντος
2.15 | Πρόσβαση σε εμπορεύματα σε φορτία οχημάτων | Σωματική βλάβη Παγίδευση, σύνθλιψη | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Η εξέταση όλων των φορτίων πρέπει να πραγματοποιείται στο επίπεδο του εδάφους | 2 | 2 | Χαμηλός |
2.16 | Όπλα/εκρηκτικά | Ενδεχομένως θανατηφόρα, σοβαρή σωματική βλάβη | Όλο το παρόν προσωπικό (και οι λιμενεργάτες) | *Κατά τη διαπίστωση ύπαρξης όπλων/ εκρηκτικών, αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ειδικού, εκτός εάν είστε ειδικά εκπαιδευμένος *Βεβαιωθείτε ότι έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος *Επικοινωνήστε με τη λιμενική αρχή/ τον εργοδηγό, εάν ανακαλύψετε εκρηκτικά για να εκκενώσει την περιοχή / να παραμείνει ο χώρος κενός. | 5 | 1 | Μεσαίος |

Χρησιμοποιήστε τον συντελεστή κινδύνου για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων της δράσης
Όταν εκτιμάται ότι οι κίνδυνοι επιβάλλουν τη διενέργεια συμπληρωματικών ελέγχων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ακόλουθο σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της διαδικασίας. Η κλιμάκωση της δράσης εξαρτάται από τα επίπεδα κινδύνου - στο βαθμό του εφικτού, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο ταχύτερα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Τι πρέπει να γίνει; | Από ποιον; | Έως πότε;
Πρέπει να υπάρχει στον σταθμό κινητό τηλέφωνο και να είναι πλήρως φορτισμένο | Προϊστάμενος γραφείου | Πάντοτε

Για να εξασφαλισθεί ότι η εργασία εξακολουθεί να είναι ασφαλής, τα μέτρα ελέγχου που εντοπίστηκαν στην εκτίμηση κινδύνου πρέπει να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατωτέρω πίνακας σημείων ελέγχου για την παρουσίαση του τρόπου παρακολούθησης των ελέγχων.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Μέτρα ελέγχου | Πώς ασκείται η παρακολούθηση; | Από ποιον; | Με ποια συχνότητα;
Όλα τα μέτρα | Επανεξέταση και υπενθύμιση στο προσωπικό | Προϊστάμενος υπηρεσίας | Σε ετήσια βάση

Οι εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει να επανεξετάζονται μετά από κάθε σημαντική αλλαγή, π.χ. εάν υπάρξει οποιοσδήποτε λόγος υπόνοιας ότι η εκτίμηση δεν είναι πλέον έγκυρη, και τουλάχιστον κάθε έτος. Τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων πρέπει να καταγράφονται κατωτέρω.
Κάθε αλλαγή πρέπει να καταγράφεται στην εκτίμηση και να κοινοποιείται στο αρμόδιο προσωπικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία επανεξέτασης | Πορίσματα | Ποιος διενήργησε την επανεξέταση; | Υπογραφή

Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του κειμένου έχουν τον χαρακτήρα γενικής υπόμνησης των κινδύνων που ανακύπτουν ορισμένες φορές κατά τη διαδικασία εξέτασης και δειγματοληψίας και του εξοπλισμού ασφαλείας που οφείλετε να χρησιμοποιείτε και των προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνετε.
Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να ανατρέξετε στη νομοθεσία και τις οδηγίες της αρμόδιας κρατικής αρχής της χώρας σας.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση