Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Αντλία κενού
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | L01-01
Ονομασία: | Αντλία κενού
Συνώνυμα: | Μίνι-δειγματολήπτης, ProfiSampler
Περιγραφή: | Εργαλειοθήκη αντλίας κενού, που αποτελείται από αντλία με σωλήνες από PE και PTFE, ψαλίδι, βάρη από τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα, εξαρτήματα, υποδοχή για τους πλαστικούς σωλήνες, διάταξη αναγωγής για περιέκτες δειγμάτων, φορητή πλαστική θήκη. Ο κορμός της αντλίας είναι κατασκευασμένος από PE, PP, PTFE, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Συχνή δειγματοληψία υγρών σε σημεία όπου είναι αδύνατη η απολύμανση των μέσων δειγματοληψίας. Έχει εφαρμογή για βάθη μέχρι 4 m (εξαρτάται από το ιξώδες του υπό δειγματοληψία υγρού). Εάν το υπό δειγματοληψία υλικό περιέχει στερεές προσμείξεις, αυτές μπορούν να διαχωρίζονται με τη χρήση σίτας από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένης επί του σωλήνα αναρρόφησης. Το δείγμα μεταγγίζεται απευθείας στον περιέκτη.
Λειτουργία: | Η αντλία κενού δημιουργεί κενό σε μια φιάλη η οποία συνδέεται σε ένα σωλήνα βυθισμένο στο υπό δειγματοληψία υγρό. Το κενό αναρροφά το υγρό και έτσι γεμίζει η φιάλη. Το δείγμα μεταγγίζεται απευθείας στον περιέκτη. Το υπό δειγματοληψία υγρό δεν έρχεται σε επαφή με την αντλία. Μόνο τα βάρη ανοξείδωτου χάλυβα, οι σωλήνες PE ή PTFE και ο περιέκτης δείγματος μολύνονται από το δείγμα. Οι χρησιμοποιημένοι σωλήνες πρέπει να απολυμαίνονται ή να αντικαθίστανται με καθαρούς σωλήνες πριν από τη λήψη κάθε δείγματος.
Τυπικά παρα-δείγματα: | Υγρά δείγματα Πετρέλαιο και άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και διαβρωτικών χημικών από βαρέλια, δοχεία και δεξαμενές (συμπεριλαμβάνονται και οι δεξαμενές καυσίμου αυτοκινήτων). Ενδείκνυται για τη λήψη δειγμάτων από δοχεία και δεξαμενές μέσω μικρών οπών.
Συχνή δειγματοληψία υγρών σε σημεία όπου είναι αδύνατος ο καθαρισμός του μέσου δειγματοληψίας.
Έχει εφαρμογή για βάθη μέχρι 4 m (εξαρτάται από το ιξώδες του υπό δειγματοληψία υγρού).
Καθαρισμός και συντήρηση:: | Μετά τη χρήση, η αντλία αποσυνδέεται και σκουπίζεται με στεγνό πανί. Οι χρησιμοποιημένοι σωλήνες πρέπει να καθαρίζονται επισταμένως ή να αντικαθίστανται μεταξύ διαδοχικών δειγματοληψιών για να αποφεύγονται επιμολύνσεις.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση