Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Εμβολοφόρος δειγματολήπτης
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | L05-01
Ονομασία: | Εμβολοφόρος δειγματολήπτης
Συνώνυμα: | Visco Sampler
Περιγραφή: | Δειγματολήπτης τύπου σύριγγας αποτελούμενος από κορμό και έμβολο. Κατασκευάζεται από PTFE ή πολυπροπυλένιο (PP) με συνδετική ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα. Συνήθεις διαστάσεις: χωρητικότητα 150 ml έως 650 ml, μήκος 20 cm έως 200 cm.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Δειγματοληψία ιξωδών υλικών: ιλύς, αιωρήματα, διαβρωτικά υγρά και τρόφιμα.
Λειτουργία: | Ο εμβολοφόρος δειγματολήπτης έχει τρεις διαφορετικές χρήσεις: (i) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία μεγάλη σύριγγα για τη ρόφηση υγρών μέσου ιξώδους, (ii) μπορεί να μετασχηματιστεί με μια ελαφρά μετατροπή σε σιφώνιο ιδιαιτέρως κατάλληλο για τη λήψη διαβρωτικών υγρών ή τροφίμων, ή (iii) να χρησιμοποιηθεί για λήψη δειγμάτων παχύρευστων ή ημιστερεών υλικών αφαιρώντας το άκρο του και εισάγοντάς τον στο υλικό. Όταν ανασυρθεί, το περιεχόμενο του δειγματολήπτη μεταγγίζεται σε ένα ευρύστομο περιέκτη με τη βοήθεια του εμβόλου.
Τυπικά παραδείγματα: | Υγρά και πολτοί συμπεριλαμβανομένων διαβρωτικών χημικών προϊόντων/τροφίμων (έλαια, γαλακτώματα, κρέμες, κλπ).
Καθαρισμός και συντήρηση: | Ο δειγματολήπτης αποσυναρμολογείται, τα υπολείμματα του ληφθέντος υλικού απομακρύνονται, πλένεται με νερό ή οργανικούς διαλύτες (π.χ. αιθανόλη, ακετόνη) και ξηραίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορεί να αποστειρωθεί.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση