Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Δειγματολήπτης-χειροτρύπανο
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | E02-01
Ονομασία: | Δειγματολήπτης-χειροτρύπανο
Συνώνυμα: | Κωνικός δειγματολήπτης, σωληνοειδής δειγματολήπτης, QualiRod, σόντα
Περιγραφή: | Κωνικό ή σωληνοειδές χειροτρύπανο με κοφτερές ακμές και σταθερή λαβή, δυνατότητα τρυπανισμού μέχρι βάθους 13 cm, συνολικό μήκος 175 mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και σύμφωνο με το πρότυπο EN ISO 707.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Λήψη δειγμάτων από μαλακά και ημιστερεά υλικά.
Λειτουργία: | Ο δειγματολήπτης εισάγεται στο υλικό διαγωνίως. Φροντίζουμε ώστε το τρυπάνι να μην αγγίζει τον πυθμένα, το στρέφουμε κατά 180ο και το εξάγουμε από το δείγμα. Απορρίπτουμε τα 2,5 cm περίπου του υλικού από το άνω μέρος.
Τυπικά παραδείγματα: | Τυρί, βούτυρο, τυρί cottage, στερεοποιημένα έλαια, πηλός, σαπούνια, κηροί, κλπ.
Καθαρισμός και συντήρηση: | Απομακρύνουμε προσεκτικά το δείγμα που παρέμεινε, πλένουμε με νερό και απορρυπαντικό, ξεπλένουμε με νερό και ξηραίνουμε μέχρις και στους 100 °C. Μπορεί να αποστειρωθεί.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση