Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Δειγματολήπτης ζώνης
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | S02-01
Ονομασία: | Δειγματολήπτης ζώνης
Συνώνυμα: | Δειγματολήπτης προϊόντων χύδην
Περιγραφή: | Ο δειγματολήπτης ζώνης είναι ένας μεταλλικός δειγματολήπτης τύπου σόντας, κατά μήκος του κορμού του οποίου υπάρχουν ανοίγματα (κλειστά διαμερίσματα). Ο κορμός του δειγματολήπτη είναι ανθεκτικός, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ή ανοδιωμένο αλουμίνιο. Συνήθεις διαστάσεις: χωρητικότητα 60 ml έως 250 ml, μήκος 50 έως 250 cm.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Λήψη δειγμάτων από προϊόντα χύδην σε περιέκτες μεταφοράς, μεγάλες σακούλες, σιλό και δεξαμενές ή προϊόντα συσκευασμένα σε σακούλες, σάκους, βαρέλια ή κυλινδρικά δοχεία. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλος για πολύ λεπτές κόνεις και δευτερεύοντα σιτηρά όπως αραβόσιτος ή καρποί με κέλυφος. Η δειγματοληψία μπορεί να φθάσει σε βάθος μέχρι 2,5 μέτρων.
Λειτουργία: | Εγκάρσια δειγματοληψία: εισάγοντας ένα καταλλήλου μήκους δειγματολήπτη ζώνης στο υπό δειγματοληψία υλικό, μπορείτε να λάβετε δείγματα ταυτοχρόνως από διάφορα βάθη. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ελέγχετε οπτικά αν το προϊόν είναι παντού ομοιογενές.
Τυπικά παραδείγματα: | Δειγματοληψία προϊόντων ελεύθερης ροής όπως σιτηρά, ζάχαρη, αλεύρι, τσιμέντο, πλαστικοί κόκκοι, χημικά, άμμος ή τέφρα.
Καθαρισμός και συντήρηση: | Αποσυναρμολογούμε τον δειγματολήπτη, τον καθαρίζουμε με βούρτσα καθαρισμού, τον ξεπλένουμε με νερό αν χρειάζεται και τον σκουπίζουμε με ένα στεγνό πανί. Μπορεί να αποστειρώνεται.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση