Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Σπειροειδής δειγματολήπτης
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | S04-01
Ονομασία: | Σπειροειδής δειγματολήπτης
Συνώνυμα: | Κοχλιωτός δειγματολήπτης
Περιγραφή: | Ο δειγματολήπτης αποτελείται από έναν ανθεκτικό μεταλλικό (από ανοξείδωτο χάλυβα) σπειροειδή κορμό και λαβή. Συνήθεις διαστάσεις: μήκος από 35 cm, διάμετρος μέχρι 3 cm.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Δειγματοληψία παχύρρευστων και πολύ υψηλού ιξώδους υλικών όπως ιλύς, πολτώδη λιπαντικά (βαζελίνη) και πολτώδη τρόφιμα, όπως φυτικά ή ζωικά λίπη, μαρμελάδες ή μέλι.
Λειτουργία: | Ο σπειροειδής δειγματολήπτης ωθείται στο υπό δειγματοληψία υλικό μέσω πίεσης και περιστροφής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση δείγματος ενδιάμεσα στις σπείρες. Ο δειγματολήπτης κατόπιν ανασύρεται, το δείγμα αποξέεται με μια σπάτουλα ή ξύστρα και εισάγεται σε έναν ευρύστομο περιέκτη.
Τυπικά παραδείγματα: | Πολτώδη λιπαντικά, γράσσα, κηροί, βαζελίνη, κλπ. Πολτώδη τρόφιμα, όπως φυτικά ή ζωικά έλαια, μαρμελάδες, μέλι.
Καθαρισμός και συντήρηση: | Σε δειγματοληψία τροφίμων: απομακρύνουμε προσεκτικά το δείγμα που παρέμεινε, πλένουμε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξεπλένουμε με νερό και ξηραίνουμε τον δειγματολήπτη μέχρι 100 °C. Μπορεί να αποστειρωθεί. Σε δειγματοληψία μη τροφίμων: απομακρύνουμε προσεκτικά με μια σπάτουλα (ή ξύστρα) το δείγμα που παρέμεινε, σκουπίζουμε με ένα πανί μουσκεμένο με τεχνικής καθαρότητας βενζίνη και ξηραίνουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση