Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Σέσουλα δειγματοληψίας
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | S03-01
Ονομασία: | Σέσουλα δειγματοληψίας
Συνώνυμα: | Φτυαράκι δειγματοληψίας
Περιγραφή: | Σέσουλα κατασκευασμένη από πλαστικό (PP) ή μέταλλο (ανοξείδωτο χάλυβα), συνήθης όγκος: 100 ml έως 800 ml, διάφορα μήκη λαβής.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Δειγματοληψία στερεών όπως κόνεις και κόκκοι.
Λειτουργία: | Ο δειγματολήπτης εισάγεται στο υλικό, λαμβάνεται το δείγμα και κατόπιν μεταφέρεται σε έναν ευρύστομο περιέκτη ή πλαστική σακούλα.
Τυπικά παραδείγματα: | Δειγματοληψία άμμου, σιτηρών, χημικών ελεύθερης ροής και τροφίμων, τέφρας, κλπ .
Καθαρισμός και συντήρηση: | Σκουπίζουμε τη σέσουλα, την καθαρίζουμε με βούρτσα καθαρισμού ή την πλένουμε με νερό, και την ξηραίνουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση