Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Κουτάλα δειγματοληψίας
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | L04-01
Ονομασία: | Κουτάλα δειγματοληψίας
Συνώνυμα: | Kουτάλα χημικών
Περιγραφή: | Δειγματολήπτης με μορφή κουτάλας κατασκευασμένος από πλαστικά (PP, PTFE) ή μέταλλα (Al, ανοξείδωτος χάλυβας). Μπορεί να διαθέτει τηλεσκοπική ράβδο. Συνήθεις διαστάσεις: χωρητικότητα 100 ml έως 1 000 ml. Το άνω μέρος της κουτάλας μπορεί να είναι οδοντωτό για να ανασύρει επιφανειακά δείγματα.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Δειγματοληψία υγρών από ανοικτά ή κλειστά βαρέλια, κάδους, δεξαμενές και σιλό. Δειγματοληψία υγρών από ευπρόσιτα σημεία. Δειγματοληψία ετερογενών υγρών ή σωματιδίων από την επιφάνεια του υγρού.
Λειτουργία: | Η κουτάλα δειγματοληψίας με το οδοντωτό χείλος στερεώνεται σε μια τηλεσκοπική ραβδόμορφη λαβή. Η κουτάλα βυθίζεται στο προς δειγματοληψία υλικό και λαμβάνεται το δείγμα. Εάν το δείγμα περιέχει και την επιφανειακή μολυσμένη στιβάδα, η υγρή φάση μπορεί να αποχυθεί διαμέσου του οδοντωτού χείλους. Το δείγμα κατόπιν μεταγγίζεται στη φιάλη δείγματος. Εφόσον απαιτείται επιφανειακό δείγμα, η κουτάλα βυθίζεται μόνον έως το επίπεδο του οδοντωτού χείλους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ληφθεί δείγμα από την επιφάνεια.
Τυπικά παραδείγματα: | Υγρά με επιφανειακή μόλυνση, δειγματοληψία νερού μολυσμένου με οργανικά υγρά, διαχωρισμός μη αναμίξιμων στοιβάδων.
Καθαρισμός και συντήρηση: | Πλύσιμο με νερό ή οργανικούς διαλύτες και ξήρανση σε θερμοκρασία δωματίου.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση