Άλλες γλώσσες >

български език (bg) | Čeština (cs) | Dansk (da) | Deutsch (de)
Ελληνικα (el) | English (en) | Español (es) | Eesti keel (et)
Suomi (fi) | Français (fr) | Hrvatski (hr) | Magyar (hu)
Italiano (it) | Lietuvu kalba (lt) | Latviešu valoda (lv) | Malti (mt)
Nederlands (nl) | Polski (pl) | Português (pt) | Româna (ro)
Slovencina (sk) | Slovenšcina (sl) | Svenska (sv) |

# Δειγματολήπτης για κατεψυγμένα τρόφιμα
Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Κωδικός οργάνου: | E01-01
Ονομασία: | Δειγματολήπτης για κατεψυγμένα τρόφιμα
Συνώνυμα: | Δειγματολήπτης πάγου, διάταξη διάτρησης πάγου
Περιγραφή: | Ο δειγματολήπτης αποτελείται από δύο μέρη: από ένα τρυπάνι και την κεφαλή του τρυπανιού (κύλινδρος δειγματοληψίας). Ο κύλινδρος δειγματοληψίας μπορεί να αποσπασθεί. Συνήθεις διαστάσεις: μήκος 30 έως 50 cm, χωρητικότητα 50 ml. Μπορεί να διαθέτει ράβδο επέκτασης.
Εικόνα: |
Εφαρμογή: | Δειγματοληψία κατεψυγμένων και βαθείας κατάψυξης υλικών και ημιστερεών ουσιών.
Λειτουργία: | Ο δειγματολήπτης λειτουργεί με την αρχή του κοχλία: ο δειγματολήπτης βιδώνεται στο προς δειγματοληψία υλικό ενώ ταυτόχρονα εξάγει και μεταφέρει το δείγμα στον κύλινδρο δειγματοληψίας.
Τυπικά παραδείγματα: | Προϊόντα βαθείας κατάψυξης όπως κρέας ή συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων.
Καθαρισμός και συντήρηση: | Ο δειγματολήπτης είναι ηλεκτροστιλβωμένος, χωρίς καθόλου αυλούς για τέλειο και εύκολο καθαρισμό. Απομακρύνουμε προσεκτικά το εναπομείναν δείγμα, πλένουμε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξεπλένουμε με νερό και ξηραίνουμε μέχρι τους 100 °C. Μπορεί να αποστειρωθεί.

Αναθεωρήσεις
Έκδοση | Ημερομηνία | Αλλαγές
1.0 | 12.10.2012 | Πρώτη έκδοση