|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  | ΑΔΑΜ: … …………..………..  Αθήνα 28-03-2023  Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/2405 | | |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ** | Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/1639/01-03-2023 | |  |
| **Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16** | ΑΔΑΜ:23REQ012215192, ΕΑΔ: 2023/73, | |  |
| **Ταχ. Κώδικας : 11521** | ΑΔΑ: 9Ι8Γ46ΜΠ3Ζ-ΓΜ3 | |  |
| **Πληροφορίες : Ε. Παπαγεωργάκη** |  | |  |
| **Τηλέφωνο : 210 6479232** |  | |  |
| **E-Mail :** [**support.gcsl@aade.gr**](mailto:support.gcsl@aade.gr) | Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο | |  |

**Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια γεννητριών αερίων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Αναθέτουσα Αρχή:** | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,  ΤΗΛ. 210 64 79 000 |
| **ΚΑΕ** | 7131 «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» |
| **CPV :** | 42980000-9 ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ |
| **Κριτήριο Ανάθεσης:** | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) |
| **Προϋπολογισθείσα δαπάνη:** | ΣΥΝΟΛΟ:37.200,00 € (30.000€ πλέον Φ.Π.Α. 7.200,00) |
| **Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:** | 06/04/2023 |
| **Διάρκεια ισχύος προσφορών:** | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. |

### Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια γεννητριών αερίων (υδρογόνου – αέρα και αζώτου) και των απαραίτητων παρελκόμενων εξαρτημάτων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 7.200,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 7131.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους που προσφέρει.

Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ – ΑΕΡΑ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ PAC REFORMULYZER M4** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)** | **Φ.Π.Α. (€)** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (€)** |
| Γεννήτρια Υδρογόνου και Αέρα. | 1 | 30.000,00 | 7.200,00 | 37.200,00 |
| Γεννήτρια Αζώτου | 1 |
| Τριπλό Φίλτρο μεταφοράς αερίων | 2 |
| Τα παραπάνω είδη προορίζονται για τον ειδικό αεριοχρωματογραφικό αναλυτή της εταιρείας AC Analytical Controls του ομίλου PAC L.P. - Μοντέλο M4 REFORMULYZER. Ο ειδικός αεριοχρωματογαρφικός αναλυτής είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και συμβατός με το πρότυπο ISO 22854.Η κεντρική μονάδα του αέριου χρωματογράφου είναι κατασκευής του οίκου Agilent.Μετά τη σύνδεση με τον ειδικό αεριοχρωματογραφικό αναλυτή θα γίνει επανεκκίνηση και επαναβαθμονόμηση (calibration) της συσκευής ώστε να παραδοθεί έτοιμη για την εξέταση δειγμάτων του εργαστηρίου, από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. |  |

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

**3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφορά για την προμήθεια ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**  **(30/002/000/2405/2023 πρόσκληση υποβολής)** | | |
| Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’ | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: | Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλ./ Fax: |  |
| Εmail: |  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ………..** | | |

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»**.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 06/04/2023 στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [support.gcsl@aade.gr](mailto:support.gcsl@aade.gr). Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

**Προσφορά** **για την προμήθεια ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**

**(30/002/000/2405/2023 πρόσκληση υποβολής προσφορων)**

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που

συμμετέχει σε αυτήν.

**γ)** Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

**δ)** Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

**4.Ισχύς προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Αν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016.

**5. Τιμές**

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό

### 6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά όπως οι κατασκευαστές ορίζουν, καινούρια και αμεταχείριστα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

**7. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο γεννητριών αερίων (υδρογόνου – αέρα και αζώτου) και των απαραίτητων παρελκόμενων εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Ο συμμετέχων δεν έχει καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

### 8. Παράδοση - Παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τη Χημική Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζονται και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Χ.Υ. Πειραιά  (NUTS: EL307) | Ακτή Κονδύλη 32,  ΤΚ  185 10 | Κ. Παπαδοπούλου | 2104613991 | [piraeus.gcsl@aade.g](mailto:piraeus@gcsl.g)r |

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 18 ) για τα είδη που παρέλαβε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοσή και εγκατάστασή τους στον ειδικό αεριοχρωματογραφικό αναλυτή, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό τους έλεγχο, το αντίστοιχο δελτίο αποστολής τους και μετά την επανεκκίνηση και επαναβαθμονόμηση της συσκευής.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλόυν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού , με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/2405/2023), ο ΚΑΕ 7131 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016

### 9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία, των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ΚΑΕ 7131.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

* Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
* Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi και στην διεύθυνση http://www.aade.gr/gcsl.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Με εντολή Διοικητή**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ**  **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  | **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |

**Συνημμένα**:

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

**Κοινοποίηση:**

Χημική Υπηρεσία Πειραιά

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α΄, Β’& Γ’

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |
| --- |
| **ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ – ΑΕΡΑ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ PAC REFORMULYZER M4**  **Προορίζονται για τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά**  Να είναι σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές:  **Γεννήτρια Υδρογόνου και Αέρα.**  **α) Απαιτήσεις Υδρογόνου**  **1.** Να έχει ροή 100 mL/min τουλάχιστον  **2.** Να διαθέτει καθαρότητα >99.9999%  **3** . Ποιότητα απιονισμένου νερού:  Ελάχιστη <1 μS/cm @25ºC - 1 MΩ-cm@25ºC - ASTM II,  Συνιστώμενη <0,2 μS/cm @25ºC - 5 MΩ-cm @25ºC - ASTM II  4. Εσωτερική δεξαμενή νερού 3 λίτρων τουλάχιστον  **5.** Συστήματα ασφαλείας: Αυτόματο κλείσιμο – εσωτερική/εξωτερική διαρροή υδρογόνου.  **6.** Οθόνη με παραμέτρους λειτουργίας, κατάσταση συστήματος και συναγερμούς ασφαλείας  **7.** Ηλεκτρική τροφοδοσία 220-240V 50Hz  **8.** Σύνδεση εξόδου συμπίεσης 1/8".  **9.** Πιστοποίηση CE, MET, FCC  **β) Επέκταση παροχής μηδενικού αέρα (zero air)**  **1**. Ροή 1800 mL/min τουλάχιστον  **2.** Καθαρότητα - υδρογονάνθρακες + CO <0,1 ppm  **3** . Πίεση εισόδου: barg 4,5 έως 10 (psig 65 έως 145)  **4** . Ποιότητα εισερχόμενου αέρα: Καθαρός ξηρός πεπιεσμένος αέρας κατά ISO8573-1, με κλάση 1.2.1, ο οποίος θα παρέχεται από κατάλληλο αεροσυμπιεστή (oil free) που θα προσφερθεί μαζί με την επέκταση παροχής μηδενικού αέρα.  **Γεννήτρια Αζώτου**  **1.** Να έχει ροή 500 mL/min τουλάχιστον  **2.** Να διαθέτει καθαρότητα >99,999%  **3.** Πίεσης εξόδου αζώτου: barg έως 5 max (75 psig)  **4**. Ηλεκτρική τροφοδοσία 220-240V 50Hz  **5**. Θερμοκρασία λειτουργίας 15 έως 35 °C  **6**. Σύνδεση εξόδου συμπίεσης 1/8".  **7**. Πιστοποίηση CE , FCC  **Τριπλό Φίλτρο μεταφοράς αερίων (Τεμάχια 2)**  **1**. Να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τον PAC REFORMULYZER M4, ή να διαθέτει εξουσιοδότηση της κατασκευάστριας εταιρείας PAC ότι είναι κατάλληλο για χρήση με τον M4.  **2.** Κατάλληλο για χρήση με αέρια βαθμίδος 6.0, δηλαδή καθαρότητας τάξεως 99,9999%  **3.** Ικανότητα τριπλής κατακράτησης, υγρασίας, οξυγόνου και υδρογονανθράκων  **4.** Δυνατότητα κατακράτησης:  Νερού τουλάχιστον 1.8g  Οξυγόνου τουλάχιστον 75ml  Υδρογονανθράκων τουλάχιστον 4g  **5.** Να προσαρμόζεται στην υπάρχουσα βάση φίλτρου που διαθέτει το εργαστήριο για τον M4.  **6.** Να διαθέτει κωδικό QR (QR code) το οποίο όταν σαρώνεται με το κινητό ή tablet, θα μπορεί να πληροφορείται μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας PAC, την κατάσταση του φίλτρου.  **Γενικοί όροι/Απαιτήσεις εγκατάστασης - επίδειξης**  **1.** Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και να είναι εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να επισυναφθούν όλα τα παραπάνω σχετικά πιστοποιητικά.  **2.** Να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και σωληνώσεις για σύνδεση το REFORMULYZER τύπος M4 της εταιρείας PAC με τον οποίο και να συνδεθεί. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και με δεύτερο όργανο της επιλογής μας.  **3**. Μετά τη σύνδεση με τον REFORMULYZER τύπος M4 της εταιρείας PAC, να γίνει επανεκκίνηση και επαναβαθμονόμηση (calibration) της συσκευής ώστε να παραδοθεί έτοιμη για την εξέταση δειγμάτων του εργαστηρίου, από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.  **4.** Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.  **5.** Τα όργανα είναι καινούρια, πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους  **6.** Τεχνική υποστήριξη και διάθεση ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια.  **7.** Χρόνος παράδοσης: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  **8.** Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει φύλλο συμμόρφωσης το οποίο θα πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια δομή με τις τεχνικές προδιαγραφές και να απαντά (ναι ή όχι) μία προς μία στις απαιτήσεις.  **9.** Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια/ manual ή σχετικές επιστολές του κατασκευαστικού οίκου του Reformulyzer. |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 30/002/000/2405/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | | | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  | | |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  | | |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  | | |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  | | |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  | | |
| **Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)** |  | | |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  | | |
| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ**  **ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ – ΑΕΡΑ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ PAC REFORMULYZER M4**  **Προορίζονται για τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά**  Να είναι σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές: | |  |  |
| **Γεννήτρια Υδρογόνου και Αέρα** | |  |  |
| **α) Απαιτήσεις Υδρογόνου** | |  |  |
| **1.** Να έχει ροή 100 mL/min τουλάχιστον | |  |  |
| **2.** Να διαθέτει καθαρότητα >99.9999% | |  |  |
| **3**. Ποιότητα απιονισμένου νερού:  Ελάχιστη <1 μS/cm @25ºC - 1 MΩ-cm@25ºC - ASTM II,  Συνιστώμενη <0,2 μS/cm @25ºC - 5 MΩ-cm @25ºC - ASTM II | |  |  |
| **4.** Εσωτερική δεξαμενή νερού 3 λίτρων τουλάχιστον | |  |  |
| **5.** Συστήματα ασφαλείας: Αυτόματο κλείσιμο – εσωτερική/εξωτερική διαρροή υδρογόνου. | |  |  |
| **6.** Οθόνη με παραμέτρους λειτουργίας, κατάσταση συστήματος και συναγερμούς ασφαλείας | |  |  |
| **7.** Ηλεκτρική τροφοδοσία 220-240V 50Hz | |  |  |
| **8**. Σύνδεση εξόδου συμπίεσης 1/8". | |  |  |
| **9.** Πιστοποίηση CE, MET, FCC | |  |  |
| **β) Επέκταση παροχής μηδενικού αέρα (zero air)** | |  |  |
| **1**. Ροή 1800 mL/min τουλάχιστον | |  |  |
| **2.** Καθαρότητα - υδρογονάνθρακες + CO <0,1 ppm | |  |  |
| 3. Πίεση εισόδου: barg 4,5 έως 10 (psig 65 έως 145) | |  |  |
| **4.** Ποιότητα εισερχόμενου αέρα: Καθαρός ξηρός πεπιεσμένος αέρας κατά ISO8573-1, με κλάση 1.2.1, ο οποίος θα παρέχεται από κατάλληλο αεροσυμπιεστή (oil free) που θα προσφερθεί μαζί με την επέκταση παροχής μηδενικού αέρα. | |  |  |
| **Γεννήτρια Αζώτου** | |  |  |
| **1.** Να έχει ροή 500 mL/min τουλάχιστον | |  |  |
| **2.** Να διαθέτει καθαρότητα >99,999% | |  |  |
| **3.** Πίεσης εξόδου αζώτου: barg έως 5 max (75 psig) | |  |  |
| **4**. Ηλεκτρική τροφοδοσία 220-240V 50Hz | |  |  |
| **5**. Θερμοκρασία λειτουργίας 15 έως 35 °C | |  |  |
| **6**. Σύνδεση εξόδου συμπίεσης 1/8". | |  |  |
| **7**. Πιστοποίηση CE , FCC | |  |  |
| **Τριπλό Φίλτρο μεταφοράς αερίων (Τεμάχια 2)** | |  |  |
| **1**. Να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τον PAC REFORMULYZER M4, ή να διαθέτει εξουσιοδότηση της κατασκευάστριας εταιρείας PAC ότι είναι κατάλληλο για χρήση με τον M4. | |  |  |
| **2.** Κατάλληλο για χρήση με αέρια βαθμίδος 6.0, δηλαδή καθαρότητας τάξεως 99,9999% | |  |  |
| **3.** Ικανότητα τριπλής κατακράτησης, υγρασίας, οξυγόνου και υδρογονανθράκων | |  |  |
| **4.** Δυνατότητα κατακράτησης:  Νερού τουλάχιστον 1.8g  Οξυγόνου τουλάχιστον 75ml  Υδρογονανθράκων τουλάχιστον 4g | |  |  |
| **5.** Να προσαρμόζεται στην υπάρχουσα βάση φίλτρου που διαθέτει το εργαστήριο για τον M4. | |  |  |
| **6.** Να διαθέτει κωδικό QR (QR code) το οποίο όταν σαρώνεται με το κινητό ή tablet, θα μπορεί να πληροφορείται μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας PAC, την κατάσταση του φίλτρου. | |  |  |
| **Γενικοί όροι/Απαιτήσεις εγκατάστασης - επίδειξης** | |  |  |
| **1.** Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και να είναι εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να επισυναφθούν όλα τα παραπάνω σχετικά πιστοποιητικά. | |  |  |
| **2.** Να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και σωληνώσεις για σύνδεση το REFORMULYZER τύπος M4 της εταιρείας PAC με τον οποίο και να συνδεθεί. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και με δεύτερο όργανο της επιλογής μας. | |  |  |
| **3**. Μετά τη σύνδεση με τον REFORMULYZER τύπος M4 της εταιρείας PAC, να γίνει επανεκκίνηση και επαναβαθμονόμηση (calibration) της συσκευής ώστε να παραδοθεί έτοιμη για την εξέταση δειγμάτων του εργαστηρίου, από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. | |  |  |
| **4.** Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. | |  |  |
| **5.** Τα όργανα είναι καινούρια, πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους | |  |  |
| **6.** Τεχνική υποστήριξη και διάθεση ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια. | |  |  |
| **7.** Χρόνος παράδοσης: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | |  |  |
| **8.** Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει φύλλο συμμόρφωσης το οποίο θα πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια δομή με τις τεχνικές προδιαγραφές και να απαντά (ναι ή όχι) μία προς μία στις απαιτήσεις. | |  |  |
| **9.** Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια/ manual ή σχετικές επιστολές του κατασκευαστικού οίκου του Reformulyzer. | |  |  |

**Χρόνος ισχύος προσφοράς…………………………………………..**

**Αθήνα, ………………………………………….**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 30/002/000/2405/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ- ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ – ΑΕΡΑ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ PAC REFORMULYZER M4** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΦΠΑ (€)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)** |
| **1** | Γεννήτρια Υδρογόνου και Αέρα. |  |  |  |
| **2** | Γεννήτρια Αζώτου |
| **3** | Τριπλό Φίλτρο μεταφοράς αερίων (2 τεμάχια) |
| **4** | Τα παραπάνω είδη προορίζονται για τον ειδικό αεριοχρωματογραφικό αναλυτή της εταιρείας AC Analytical Controls του ομίλου PAC L.P. - Μοντέλο M4 REFORMULYZER. Ο ειδικός αεριοχρωματογαρφικός αναλυτής είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και συμβατός με το πρότυπο ISO 22854.Η κεντρική μονάδα του αέριου χρωματογράφου είναι κατασκευής του οίκου Agilent. Μετά τη σύνδεση με τον ειδικό αεριοχρωματογραφικό αναλυτή θα γίνει επανεκκίνηση και επαναβαθμονόμηση (calibration) της συσκευής ώστε να παραδοθεί έτοιμη για την εξέταση δειγμάτων του εργαστηρίου, από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. |

**Χρόνος ισχύος προσφοράς…………………………………………..**

**Αθήνα, ………………………………………….**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παράρτημα Γ**  **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  **(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) | | | | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** | | | | | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: |  | | | | | Επώνυμο: | |  | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | | Τηλ: |  | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: |  | | | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | |  | | | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): | |  | | | |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: | | | | | | | | | | | | |
| **Α.** αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της πρόσκλησης.  **Β1.** δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   * συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. * τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. * παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.   **Β2.** δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  **Β3.** δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  **Γ.** αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.  1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, | | | | | | | | | | | | |

Ημερομηνία:

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.