|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  **ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ A΄** | Έγκριση δαπάνης:  ΔΣΥΠΕ Γ 224461ΕΞ 2025  ΑΔΑΜ:25REQ017612658, ΑΔΑ: 6ΣΞΘ46ΜΠ3Ζ-ΘΙ5  ΕΑΔ: 2025/247 |
| **Ταχ. Διεύθυνση:** Αν. Τσόχα 16 |  |
| **Ταχ. Κώδικας:** 115 21 |  |
| **Πληροφορίες:** Μ. ΜΟΥΞΙΟΥ |  |
| **Τηλέφωνο:** 210 6479 151 |  |
| **E-mail:**support[.gcsl@aade.gr](mailto:.gcsl@aade.gr) | Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο |

|  |  |
| --- | --- |
| **Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης** | |
| Αναθέτουσα Αρχή: | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,  ΤΗΛ. 210 64 79 000 |
| ΚΑΕ | 0863«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» |
| CPV : | CPV50711000-2«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα) |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | ΣΥΝΟΛΟ: 35.340,00 € (28.500,00€ πλέον ΦΠΑ 6.840,00€) |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | 09/10/2025 |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. |

### Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (35.340,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (28.500,00€ πλέον ΦΠΑ 6.840,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2025 (ΚΑΕ 0863).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των εργασιών.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΧΥ ΚΕΡΚΕΥΡΑΣ | | ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΜΟΣ  ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| 1 | Αντικατάσταση της γραμμής μετρητή – γενικού πίνακα με παροχικό καλώδιο διατομής 3Χ120+70+70mm2 που αντιστοιχεί στην τριφασική παροχή Νο6 με την οποία τροφοδοτείται η Υπηρεσία από τον ΔΕΔΔΗΕ. | | 7.500,00 | 9.300,00 |
| 2 | Εγκατάσταση γείωσης (τρίγωνο γείωσης) | | 500,00 | 620,00 |
| 3 | Προσθήκη διάταξης αντικεραυνικής προστασίας (διάταξη απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων) στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου (στον χώρο του μηχανοστασίου) | Έλεγχος και αποκατάσταση αποκλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 10195/17.9.2021 (Β΄4654) *«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»* | 19.500,00 | 24.180,00 |
| 4 | Προσθήκη διάταξης διαφορικού ρεύματος – ΔΔΡ (ρελέ διαρροής στον πίνακα λεβητοστασίου |
| 5 | Αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων διαδρόμου και εργαστηρίου Α. Οι νέοι πίνακες θα φέρουν ασφαλιστικές διατάξεις, ΔΔΡ (ρελέ διαρροής) και εφεδρεία για μελλοντικές επεκτάσεις |
| 6 | Αντικατάσταση όλων των τετραπολικών καλωδίων με πενταπολικά (παροχικά καλώδια πίνακα) |
| 7 | Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων καλωδιώσεων, φθαρμένων – κατεστραμμένων ρευματοδοτών, διακοπτών και φωτιστικών σωμάτων). |
| 8 | Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις για την κάλυψη των δύο εισόδων της Υπηρεσίας |
| 9 | Έκδοση ΥΔΕ, με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν: έντυπο στοιχείων εγκατάστασης, έντυπο καταγραφής στοιχείων εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ, έκθεση παράδοσης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης, μονογραμμικά σχέδια ηλ. πινάκων. | | 1000,00 | 1.240,00 |
| **Σύνολο** | | | **28.500,00** | **35.340,00** |

1. **Δικαίωμα συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

### Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

### Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [support.gcsl@aade.gr](mailto:support.gcsl@aade.gr).Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

**Προσφορά για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (ΔΣΥΠΕ Α \_\_\_\_ ΕΞ 2025 πρόσκληση** **υποβολής προσφορων)**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 09-10-2025.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

**α)** Συμπληρωμένα από τον συμμετέχοντα τα ΕΝΤΥΠΑΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των Παραρτημάτων Β και Γ της παρούσας, υπογεγραμμένα ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

**β)** Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.

*Διευκρίνιση:*

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

**γ)** Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

**δ)** Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

**ε)** Φωτοαντίγραφο άδειας εγκαταστάτη όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

### Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα** (**180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

### Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας σε ευρώ
* Ό, τι αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

### Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή των εργασιών του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

### Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), για το σύνολο των εργασιών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

### Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **δύο (2) μηνών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση της υπηρεσίας κατόπιν συνεννόησης με τη Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας για την οποία προορίζεται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων της Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας για την οποία προορίζεται και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS:EL622) | Εθν. Αντίστασης 1  49 100 Κέρκυρα | Μαρία – Ελένη Σπυριδάκη | 2661039909  2661364100 | [corfu.gcsl@aade.gr](mailto:corfu.gcsl@aade.gr) |

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤ 02 00 8.01 18) για την υπηρεσία που παρέλαβε, συμπεριλαμβανομένων των αναγραφομένων στην παράγραφο Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παράδοσή της, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό της έλεγχο και το αντίστοιχο σχετικό παραστατικό (βεβαίωση περάτωσης εργασιών).

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία:

* ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νσηΑν.Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα
* Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525
* Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ:1024.8010000000.0005.

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των εργασιών και να αναγράφονται:

* ο αριθμός ΑΔΑ της Έγκρισης Δαπάνης (6ΣΞΘ46ΜΠ3Ζ-ΘΙ5)
* ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (ΔΣΥΠΕ Α \_\_\_\_\_ ΕΞ 2025)
* ο ΚΑΕ 0863
* ο κωδικόςCPV: CPV50000000-5
* και ο αριθμός ΑΔΑΜ της Σύμβασης.

Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος της εργασίας με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ ή/και στη σύμβαση. Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

1. **Πληρωμή**

Η πληρωμή της αξίας της υπό προμήθεια υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία του τιμολογίου και του σχετικού Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, εντός 60 ημερών, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2025, ΚΑΕ 0863.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

* Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
* Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

|  |
| --- |
| **Με εντολή Διοικητή**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ**  **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |
| **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |

**Συνημμένα**:

1. Παράρτημα Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ΄: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**Κοινοποίηση:**

1. Χ.Υ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου –Τμήμα Χ.Υ.Κέρκυρας
2. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (dpdad2@aade.gr)

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**της υπ’ αριθμό ΔΣΥΠΕ Α \_\_\_\_ ΕΞ 2025 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας.**

**Α. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα αποτελεί περιγραφή – προδιαγραφές για την πλήρη συντήρηση και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας, ήτοι εργασίες συντήρησης, επισκευής, αποξήλωσης, σύνδεσης, ελέγχου εγκατάστασης, δοκιμών, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Στη συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνονται:

* Η αποξήλωση και απομάκρυνση όλου του ηλεκτρολογικού υλικού που θα αντικατασταθεί. Λόγω της παλαιότητας της εγκατάστασης, καλωδιώσεις εντός τοιχοποιίας που είναι αδύνατο να αφαιρεθούν/αποξηλωθούν, θα απομονωθούν και θα παραμείνουν εντός. Η διαδρομή των νέων καλωδιώσεων αν δε δύναται να οδεύσει εντός της τοιχοποιίας (δημιουργία «καναλιού εντός τοιχοποιίας» θα ακολουθήσει διαδρομή εντός ειδικού καναλιού το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα στην τοιχοποιία.
* Όλα τα υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για το σύνολο των εργασιών για την πλήρη συντήρηση και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ήτοι ηλεκτρικοί πίνακες, διατάξεις ασφαλείας, ραγοδιακοπτικό υλικό, καλωδιώσεις, ρευματοδότες, διακόπτες, φωτιστικά σώματα, κ.α. καθώς και η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση τους, στη Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας.
* Αποκατάσταση τοιχοποιίας, όπου απαιτηθεί.
* Η κατάθεση της Υ.Δ.Ε. στον ΔΕΔΔΗΕ, με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν.
* Αντίγραφα του ηλεκτρολογικού σχεδίου του κτιρίου και των μονογραμμικών διαγραμμάτων των πινάκων σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και της ΥΔΕ και των εγγράφων που τη συνοδεύουν, για το αρχείο της Υπηρεσίας.

**Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

* Αντικατάσταση της γραμμής μετρητή – γενικού πίνακα με παροχικό καλώδιο διατομής 3Χ120+70+70mm2 που αντιστοιχεί στην τριφασική παροχή Νο6 με την οποία τροφοδοτείται η Υπηρεσία από τον ΔΕΔΔΗΕ.
* Προσθήκη διάταξης αντικεραυνικής προστασίας (διάταξη απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων) στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου (στον χώρο του μηχανοστασίου).
* Προσθήκη διάταξης διαφορικού ρεύματος – ΔΔΡ (ρελέ διαρροής στον πίνακα λεβητοστασίου).
* Αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων παλαιού τύπου και συγκεκριμένα του πίνακα διανομής στον διάδρομο του κτιρίου καθώς και του πίνακα διανομής του εργαστηρίου Α.
* Οι νέοι πίνακες θα φέρουν ασφαλιστικές διατάξεις, ΔΔΡ (ρελέ διαρροής) και εφεδρεία για μελλοντικές επεκτάσεις.
* Αντικατάσταση όλων των τετραπολικών καλωδίων με πενταπολικά (παροχικά καλώδια πίνακα).
* Εγκατάσταση γείωσης (τρίγωνο γείωσης).
* Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις για την κάλυψη των δύο εισόδων της Υπηρεσίας.
* Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων καλωδιώσεων, φθαρμένων – κατεστραμμένων ρευματοδοτών, διακοπτών και φωτιστικών σωμάτων).
* Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, θα διενεργηθεί έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 10195/17.9.2021 (Β΄4654) *«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»,* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα συμπληρωθεί Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και θα κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ:

**α)** Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη.

**β)** Έντυπο στοιχείων εγκατάστασης

**γ)** Έντυπο καταγραφής στοιχείων εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης

**δ)** Πρωτόκολλο ελέγχου εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ

**ε)** Έκθεση παράδοσης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

**στ)** Ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης που θα περιλαμβάνονται:

* Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων,
* οι διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5mm2, οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται,
* η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους,
* πλήρες μονογραμμικό σχέδιο των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αποκλίσεων/μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, αυτές θα αποκατασταθούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση.

**Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών, της τέχνης και της επιστήμης, από εγκαταστάτες, κατόχους της απαιτούμενης αντίστοιχης άδειας.

***οι εργασίες που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :***

* Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384, ΕΛΟΤ 60364 και ΚΕΗΕ.
* ΥΑ Φ50/503/168/16.5.2011 (Β’ 844) *«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65»* όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ.50/οικ.11784/742/11.8.2011 (Β΄1809) *«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965».*
* ΥΑ Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 *«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ( Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις»*
* ΥΑ ΦΑ΄50/12051/642/5.9.2006 (Β΄1222) *«Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης».*
* ΥΑ 10195/17.9.2021 (Β΄4654) *«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»* όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 129600/29.11.2021 (Β΄5635) *«Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις » (Β’ 4654)».*

***από εγκαταστάτες που διαθέτουν εναλλακτικά μια από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη*:**

* Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού αποφοίτου Πολυτεχνείου.
* Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ ή μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ αποφοίτου ΤΕΙ.
* Βεβαίωση αναγγελίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013 (Α΄141).

**Τα όργανα με τα οποία θα διενεργηθούν οι έλεγχοι της εγκατάστασης**, μετά το πέρας των εργασιών, θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.

**Δ. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο κτίριο που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1.

Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή φακέλου με την τεχνική και οικονομική προσφορά τους, δύνανται στην πραγματοποίηση επίσκεψης στο κτίριο της Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των τυχόν ιδιαιτεροτήτων των χώρων.

Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απαιτηθεί δύναται να παρασχεθεί στους υποψηφίους κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος.

**Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα καταθέσει την ΥΔΕ και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν στον ΔΕΔΔΗΕ και θα προσκομίσει στην Επιτροπή Παραλαβής αποδεικτικό κατάθεσης. Επιπλέον, θα παραδώσει στην Επιτροπή Παραλαβής έναν πλήρη φάκελο σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή της ΥΔΕ και των συνοδευτικών εντύπων και σχεδίων που τη συνοδεύουν για το αρχείο της Υπηρεσίας.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**της υπ’ αριθμό ΔΣΥΠΕ Α \_\_\_\_\_ ΕΞ 2025 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |
| **Ισχύς προσφοράς** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ**  **ΝΑΙ/ΌΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α. ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |
| 1) Η παρούσα αποτελεί περιγραφή – προδιαγραφές για την πλήρη συντήρηση και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας, ήτοι εργασίες συντήρησης, επισκευής, αποξήλωσης, σύνδεσης, ελέγχου εγκατάστασης, δοκιμών, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. |  |  |
| 2) Στη συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνονται:   * Η αποξήλωση και απομάκρυνση όλου του ηλεκτρολογικού υλικού που θα αντικατασταθεί. Λόγω της παλαιότητας της εγκατάστασης, καλωδιώσεις εντός τοιχοποιίας που είναι αδύνατο να αφαιρεθούν/αποξηλωθούν, θα απομονωθούν και θα παραμείνουν εντός. Η διαδρομή των νέων καλωδιώσεων αν δε δύναται να οδεύσει εντός της τοιχοποιίας (δημιουργία «καναλιού εντός τοιχοποιίας» θα ακολουθήσει διαδρομή εντός ειδικού καναλιού το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα στην τοιχοποιία. * Όλα τα υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για το σύνολο των εργασιών για την πλήρη συντήρηση και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ήτοι ηλεκτρικοί πίνακες, διατάξεις ασφαλείας, ραγοδιακοπτικό υλικό, καλωδιώσεις, ρευματοδότες, διακόπτες, φωτιστικά σώματα, κ.α. καθώς και η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση τους, στη Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας. * Αποκατάσταση τοιχοποιίας, όπου απαιτηθεί. * Η κατάθεση της Υ.Δ.Ε. στον ΔΕΔΔΗΕ, με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν. * Αντίγραφα του ηλεκτρολογικού σχεδίου του κτιρίου και των μονογραμμικών διαγραμμάτων των πινάκων σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και της ΥΔΕ και των εγγράφων που τη συνοδεύουν, για το αρχείο της Υπηρεσίας. |  |  |
| **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** |  |  |
| 1) Αντικατάσταση της γραμμής μετρητή – γενικού πίνακα με παροχικό καλώδιο διατομής 3Χ120+70+70mm2 που αντιστοιχεί στην τριφασική παροχή Νο6 με την οποία τροφοδοτείται η Υπηρεσία από τον ΔΕΔΔΗΕ |  |  |
| 2) Προσθήκη διάταξης αντικεραυνικής προστασίας (διάταξη απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων) στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου (στον χώρο του μηχανοστασίου) |  |  |
| 3) Προσθήκη διάταξης διαφορικού ρεύματος – ΔΔΡ (ρελέ διαρροής στον πίνακα λεβητοστασίου) |  |  |
| 4) Αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων παλαιού τύπου και συγκεκριμένα του πίνακα διανομής στον διάδρομο του κτιρίου καθώς και του πίνακα διανομής του εργαστηρίου Α |  |  |
| 5) Οι νέοι πίνακες θα φέρουν ασφαλιστικές διατάξεις, ΔΔΡ (ρελέ διαρροής) και εφεδρεία για μελλοντικές επεκτάσεις. |  |  |
| 6) Αντικατάσταση όλων των τετραπολικών καλωδίων με πενταπολικά (παροχικά καλώδια πίνακα) |  |  |
| 7) Εγκατάσταση γείωσης (τρίγωνο γείωσης) |  |  |
| 8) Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις για την κάλυψη των δύο εισόδων της Υπηρεσίας |  |  |
| 9) Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων καλωδιώσεων, φθαρμένων – κατεστραμμένων ρευματοδοτών, διακοπτών και φωτιστικών σωμάτων. |  |  |
| 10) Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, θα διενεργηθεί έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 10195/17.9.2021 (Β΄4654) *«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»,* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα συμπληρωθεί Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και θα κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ:  **α)** Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη.  **β)** Έντυπο στοιχείων εγκατάστασης  **γ)** Έντυπο καταγραφής στοιχείων εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης  **δ)** Πρωτόκολλο ελέγχου εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ  **ε)** Έκθεση παράδοσης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.  **στ)** Ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης που θα περιλαμβάνονται:   * Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων, * οι διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5mm2, οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται, * η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους, * πλήρες μονογραμμικό σχέδιο των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται. |  |  |
| 11) Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αποκλίσεων/μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, αυτές θα αποκατασταθούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση |  |  |
| **Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** |  |  |
| 1) Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών, της τέχνης και της επιστήμης, από εγκαταστάτες, κατόχους της απαιτούμενης αντίστοιχης άδειας |  |  |
| *2)* ***οι εργασίες που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :***   * Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384, ΕΛΟΤ 60364 και ΚΕΗΕ. * ΥΑ Φ50/503/168/16.5.2011 (Β’ 844) *«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65»* όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ.50/οικ.11784/742/11.8.2011 (Β΄1809) *«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965».* * ΥΑ Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 *«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ( Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις»* * ΥΑ ΦΑ΄50/12051/642/5.9.2006 (Β΄1222) *«Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης».* * ΥΑ 10195/17.9.2021 (Β΄4654) *«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»* όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 129600/29.11.2021 (Β΄5635) *«Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις » (Β’ 4654)».* |  |  |
| *3)* ***από εγκαταστάτες που διαθέτουν εναλλακτικά μια από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη*:**   * Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού αποφοίτου Πολυτεχνείου. * Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ ή μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ αποφοίτου ΤΕΙ. * Βεβαίωση αναγγελίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013 (Α΄141) |  |  |
| 4) **Τα όργανα με τα οποία θα διενεργηθούν οι έλεγχοι της εγκατάστασης**, μετά το πέρας των εργασιών, θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61557 |  |  |
| **Δ. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ** |  |  |
| 1) Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο κτίριο που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1 |  |  |
| 2) Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή φακέλου με την τεχνική και οικονομική προσφορά τους, δύνανται στην πραγματοποίηση επίσκεψης στο κτίριο της Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των τυχόν ιδιαιτεροτήτων των χώρων |  |  |
| 3) Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απαιτηθεί δύναται να παρασχεθεί στους υποψηφίους κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος |  |  |
| **Δ.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ** |  |  |
| 1) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα καταθέσει την ΥΔΕ και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν στον ΔΕΔΔΗΕ και θα προσκομίσει στην Επιτροπή Παραλαβής αποδεικτικό κατάθεσης. |  |  |
| 2) Επιπλέον, θα παραδώσει στην Επιτροπή Παραλαβής έναν πλήρες φάκελο σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή της ΥΔΕ και των συνοδευτικών εντύπων και σχεδίων που τη συνοδεύουν για το αρχείο της Υπηρεσίας. |  |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

Για τον Προσφέροντα:

…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**της υπ’ αριθμό ΔΣΥΠΕ Α \_\_\_\_\_ ΕΞ 2025 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |
| **Ισχύς προσφοράς** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**  **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΧΥ ΚΕΡΚΕΥΡΑΣ** | | **ΤΙΜΗ**  **ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**  **(€)** | **ΤΙΜΗ**  **ΜΕ ΦΠΑ**  **(€)** |
| 1 | Αντικατάσταση της γραμμής μετρητή – γενικού πίνακα με παροχικό καλώδιο διατομής 3Χ120+70+70mm2 που αντιστοιχεί στην τριφασική παροχή Νο6 με την οποία τροφοδοτείται η Υπηρεσία από τον ΔΕΔΔΗΕ. | |  |  |
| 2 | Εγκατάσταση γείωσης (τρίγωνο γείωσης) | |  |  |
| 3 | Προσθήκη διάταξης αντικεραυνικής προστασίας (διάταξη απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων) στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου (στον χώρο του μηχανοστασίου) | Έλεγχος και αποκατάσταση αποκλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 10195/17.9.2021 (Β΄4654) *«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»* |  |  |
| 4 | Προσθήκη διάταξης διαφορικού ρεύματος – ΔΔΡ (ρελέ διαρροής στον πίνακα λεβητοστασίου |
| 5 | Αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων διαδρόμου και εργαστηρίου Α. Οι νέοι πίνακες θα φέρουν ασφαλιστικές διατάξεις, ΔΔΡ (ρελέ διαρροής) και εφεδρεία για μελλοντικές επεκτάσεις |
| 6 | Αντικατάσταση όλων των τετραπολικών καλωδίων με πενταπολικά (παροχικά καλώδια πίνακα) |
| 7 | Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων καλωδιώσεων, φθαρμένων – κατεστραμμένων ρευματοδοτών, διακοπτών και φωτιστικών σωμάτων). |
| 8 | Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις για την κάλυψη των δύο εισόδων της Υπηρεσίας |
| 9 | Έκδοση ΥΔΕ, με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν: έντυπο στοιχείων εγκατάστασης, έντυπο καταγραφής στοιχείων εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ, έκθεση παράδοσης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης, μονογραμμικά σχέδια ηλ. πινάκων. | |  |  |
| **Σύνολο** | | |  |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

Για τον Προσφέροντα:

…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** | | | | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: |  | | | | | Επώνυμο: |  | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | Τηλ: |  | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: |  | | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | |  | | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): | |  | | | |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: | | | | | | | | | | | |
| **Α.** αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.  **Β1.** δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   * συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. * τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου. * νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. * παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.   **Β2.**δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  **Β3.** δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  **Β4.** έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  **Γ.** αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.  1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  **Δ. Τα όργανα με τα οποία θα διενεργηθούν οι έλεγχοι της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης**, μετά το πέρας των εργασιών, θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έντυπα. | | | | | | | | | | | |

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.